|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
|  | **Качалка на пружинке «Мопед»**  Мопед | **Шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 770 |
| Длина (мм) | 930 |
| Ширина (мм) | 730 |
| **Применяемые материалы** | |
| Конструктивные особенности | качалка на пружине в виде мопеда состоящая из:  - пружины диаметром 130 мм, высотой 400 мм из прута диаметром 26 мм расстояние между витками 12 мм в любом положение на постаменте;  - сидения, двух подножек и двух боковых стенок (из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 18мм);  - ручки и двух перекладин из металлической трубы сечение 27 мм.  Все фанерные элементы имеют скруглённые кромки, диаметром 20 мм |
| Заглушки | пластиковые, разных цветов, на места резьбовых соединений. |
| Материалы | влагостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2, Детали из фанеры имеют полиакрилатное покрытие, специально предназначенно для применения на детских площадках, стойко к сложным погодным условиям, истиранию, устойчиво к воздействию ультрафиолета и влаги.Металл, крашенный порошковой краской. Метизы должны быть все оцинкованные |