|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
|  | **Лошадка 3**  **КАЧ-14**  C:\Users\User\Desktop\ФОТО НА САЙТ\4\Фанера и металл\Качалки на пружине\Лошадка №3\лошадка 3.jpg | **Шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 900 |
| Длина (мм) | 800 |
| Ширина (мм) | 350 |
| **Применяемые материалы** | |
| Конструктивные особенности | -- пружина диаметром 126 мм, высотой 400мм из прута диаметром 16 мм расстояние между витками 12 мм в любом положение на постаменте;  -сидения и спинки (из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм)  -Боковые спинки в кол-ве 2шт. На боковину нанесено изображение в виде лошадки (наклейка)  - двух подножек (из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм);  - ручки из металлической трубы сечение 20 мм; |
| Заглушки | Пластиковые, разных цветов, на места резьбовых соединений. |
| Материалы | влагостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2, Детали из фанеры имеют полиакрилатное покрытие, специально предназначено для применения на детских площадках, стойко к сложным погодным условиям, истиранию, устойчиво к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл, крашенный порошковой краской. Метизы должны быть все оцинкованные |