|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
|  | **Качалка**  **КАЧ-15**  Качалка | **Шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 750 |
| Длина (мм) | 500 |
| Ширина (мм) | 400 |
| **Применяемые материалы** | |
| Конструктивные особенности | -пружина диаметром 126 мм, высотой 400мм из прута диаметром 16 мм расстояние между витками 12 мм в любом положение на постаменте;  -сидение (из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм)  - упор. Упор изготовлен из металлической трубы диаметром 42мм и толщенной стенки 3.5мм. На упоре имеются ручки для рук и ног. Ручки изготовлены из трубы диаметром 27 мм и толщенной стенки 2.7мм. |
| Заглушки | Пластиковые, разных цветов, на места резьбовых соединений. |
| Материалы | влагостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2, Детали из фанеры имеют полиакрилатное покрытие, специально предназначено для применения на детских площадках, стойко к сложным погодным условиям, истиранию, устойчиво к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл, крашенный порошковой краской. Метизы должны быть все оцинкованные |