|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
|  | **Качели № 24**  **"Космос"**  **(КЧ-24)**  **C:\Users\User\Desktop\Элементы Фанера и дерево\ФАНЕРА И МЕТАЛЛ\КАЧЕЛИ\24\КАЧЕЛИ №24 С ГНЕЗДОМ (2).jpg** | **Шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 2300 |
| Длина (мм) | 2700 |
| Ширина (мм) | 1650 |
| **Применяемые материалы** | |
| Столбы | В количестве 4шт. выполнены из клееного бруса, сечением 100х100 мм. и имеющими скругленный профиль с канавкой посередине. Сверху столбы заканчиваться заглушкой.  Снизу столбы оканчиваться металлическим уголком 30х30мм. закладная заканчиваться монтажным прямоугольным фланцем, выполненным из стали толщиной 2мм, которые бетонируются в землю. |
| Сиденье (Гнездо) 1200\*800\*1800мм | В Кол-ве 1шт, Габариты рамы — 1200х800 мм. Металлическая рама сверху оплетена мягким канатом. Качели выдерживают высокие нагрузки и могут использоваться несколькими детьми одновременно. Максимальная нагрузка на качели составляет 100 кг. Качели комплектуются полиэтиленовыми подвесами (длина подвесов — 1,8 м). |
| Декоративные накладки | В кол-ве 4шт., выполнены из влагостойкой фанеры 18мм с наклейкой в стиле "Космос" |
| Материалы | Клееный деревянный брус, влагостойкая фанера, окрашенная двухкомпонентной полиуретановой краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрыт порошковой термопластичной краской. Метизы оцинкованные. Заглушки пластиковые, цветные. ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52167-2012. |