|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
|  | **Балансир №9** **«Лодочка»****КЛ-09**C:\Users\User\Desktop\Элементы Фанера и дерево\ФАНЕРА И МЕТАЛЛ\БАЛАНСИРЫ\9\Балансир Лодочка (КЛ-09) (1).jpg | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм.)  | 800  |
| Длина (мм.) |  1500 |
| Ширина (мм.) | 750 |
| **Применяемые материалы** |
| Конструктивные особенности | балансир состоит из:- металлического каркаса в количестве 1шт, выполнен из металлической трубы с покраской порошковой термопластичной краской- двух сидений со спинками из ламинированной фанеры, с покраской двухкомпонентной полиуретановой краской- пол балансира в количестве 1шт, выполненный из ламинированной противоскользящей фанеры. |
| Материалы | Влагостойкая ламинированная фанера марки ФОФ, все углы фанеры закругленными, радиус 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной полиуретановой краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен порошковой термопластичной краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованыГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52299-2013 |