|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | | **Описание, значение** |
| **1.** | **Ограждение №6**  **ОГР-06**  C:\Users\User\Desktop\Элементы Фанера и дерево\ФАНЕРА И МЕТАЛЛ\ОГРАЖДЕНИЯ (ЗАБОРОЫ)\6\ЗАБОР №6 (1).jpg | **Шт.** | **1** |  | |  |
| Высота (мм) | | 600 |
| Длина (мм) | | 1220 |
| Ширина (мм) | | 120 |
| **Применяемые материалы** | | |
| Столбы | В кол-ве 1 шт. из клееного деревянного бруса, сечением 100х100 мм и имеющими скругленный профиль с канавкой посередине. Сверху столбы заканчиваться фанерной заглушкой.  Снизу столбы заканчивается металлической закладной деталью, которая бетонируется в землю. | |
| Ограждение | В кол-ве 1шт, выполнено из ламинированной влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18мм., декоративной наклейкой виде корабликов, все углы фанеры закругленными, радиус 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 | |
| Материалы | Клееный деревянный выполнен из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентной краской. Влагостойкая ламинированная фанера марки ФСФ, все углы фанеры закругленными, радиус 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 Детали из фанеры имеют полиакрилатное покрытие, специально предназначено для применения на детских площадках, стойко к сложным погодным условиям, истиранию, устойчиво к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен термопластичной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы.  ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ 52301-2013 | |