|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Песочница «Автомобиль»****ПД-01**Песочница  | **шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 800 |
| Длина (мм) | 2500 |
| Ширина (мм) | 1500 |
| **Применяемые материалы**  |
| Столбы  | В кол-ве 4шт., выполнены из древесины сосны естественной влажности 150\*150мм., с геометрической резьбой по дереву с покрытием антисептиком «Акватекс». Нижняя часть столба покрыта битумной мастикой с последующим бетонированием. |
| Кабина  | В кол-ве 1шт., выполнена из доски естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс» |
| Скамья  | В кол-ве 3шт., выполнена из доски естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс» |
| Перила скамьи  | В кол-ве 2шт., выполнены из доски естественной влажности с покрытием антисептиком "Акватекс" |
| Крыша  | В Кол-ве 1шт., выполнена из доски естественной влажности с покрытием антисептиком "Акватекс" |
| Каркас песочницы  | В кол-ве 1 шт., выполнен из деревянной доски в кол-ве 4шт естественной влажности толщиной 40мм.  |
| Колеса | В кол-ве 6 шт., выполнены из доски естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс» |
| Материалы | Деревянный брус и доска выполнена из сосновой древесины естественной влажности, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрыты в заводских условиях антисептиком «Акватекс», саморезы по дереву. ГОСТ Р 52169-2012 |