|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Песочница "Грибок"**  **ПД-02**  **C:\Users\User\Desktop\картинки уютный дворик\ДЕРЕВО\ПЕСОЧНИЦЫ\2\грибок Копировать.jpg** | **шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 2500 |
| Длина (мм) | 2000 |
| Ширина (мм) | 2000 |
| **Применяемые материалы** | |
| Столбы | В кол-ве 4шт., выполнены из древесины сосны естественной влажности 150\*150 мм с геометрической резьбой по дереву с покрытием антисептиком «Акватекс». Нижняя часть столба покрыта битумной мастикой с последующим бетонированием. |
| Столб грибка | В кол-ве 1шт., выполнен из древесины сосны естественной влажности 200\*200мм с геометрической резьбой по дереву с покрытием антисептиком "Акватекс". Нижняя часть столба покрыта битумной мастикой с последующим бетонированием. |
| Четырехскатная крыша | В Кол-ве 1шт., выполнена в виде цельной конструкции и покрыта гибкой черепицей "Шинглас" |
| Песочница | В кол-ве 1 шт., размером 2000\*2000\*350мм., Каркас укрыт укрывной доской толщиной 22мм. Каркас имеет накладки с декоративной резьбой. |
| Материалы | Деревянный брус и доска выполнена из сосновой древесины естественной влажности, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрыты в заводских условиях антисептиком «Акватекс», гибкая черепица "Шинглас", саморезы по дереву. ГОСТ Р 52169-2012 |