|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Песочница Дачный домик**  **ПД-03**  **C:\Users\гриня\Desktop\картинки уютный дворик\картинки уютный дворик\ДЕРЕВО\ПЕСОЧНИЦЫ\3\pesochnitsa_domik_3.jpg** | **шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 1400 |
| Длина (мм) | 2500 |
| Ширина (мм) | 1200 |
| **Применяемые материалы** | |
| Каркас домика | В кол-ве 1 шт., выполнен из доски толщенной 40мм. Облицовочные накладки изготовлены из доски толщенной 22мм. Нижняя часть каркаса покрыта битумной мастикой с последующим бетонированием. |
| Крыша | В Кол-ве 1шт., выполнена из доски естественной влажности с покрытием антисептиком "Акватекс" |
| Каркас песочницы | В кол-ве 1 шт. Каркас изготовлен из деревянной доски в кол-ве 4шт естественной влажности толщиной 40мм. Каркас укрыт укрывной доской толщиной 22мм. Каркас имеет накладки в виде заборчика. |
| Материалы | Деревянная доска выполнена из сосновой древесины естественной влажности, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрыты в заводских условиях антисептиком «Акватекс», саморезы по дереву. ГОСТ Р 52169-2012 |