|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Песочница**  **"Кораблик"**  **ПД-04** | **шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 2600 |
| Длина (мм) | 3500 |
| Ширина (мм) | 2000 |
| **Применяемые материалы** | |
| Столбы | В кол-ве 4шт., выполнены из древесины сосны естественной влажности 150\*150мм., с геометрической резьбой по дереву с покрытием антисептиком «Акватекс». Нижняя часть столба покрыта битумной мастикой с последующим бетонированием. |
| Пол | В кол-ве 1шт., выполнен из доски естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс» |
| Скамья | В кол-ве 1шт., выполнена из доски естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс» |
| Лестница | В кол-ве 2шт., выполнена из доски естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс» |
| Лаз | В кол-ве 1шт., выполнен из доски естественной влажности с прорезями для рук и ног.с покрытием антисептиком "Акватекс". |
| Каркас песочницы | В кол-ве 1 шт., выполнен из деревянной доски естественной влажности толщиной 40мм. Каркас укрыт укрывной доской толщиной 22мм. Каркас имеет накладки с декоративной резьбой. |
| Мачта | В кол-ве 1шт., выполнена из древесины сосны естественной влажности 100\*100мм., с пятью круглыми перекладинами диаметром 40-45мм. |
| Материалы | Деревянный брус и доска выполнена из сосновой древесины естественной влажности, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрыты в заводских условиях антисептиком «Акватекс», саморезы по дереву. ГОСТ Р 52169-2012 |