|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Песочница**  **ПД-07**  C:\Users\User\Downloads\ПЕСОЧНИЦА_resized (1).jpg | **шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 400 |
| Длина (мм) | 1500 |
| Ширина (мм) | 1500 |
| **Применяемые материалы** | |
| Столбы | В кол-ве 4 шт., выполнены из деревянного бруса естественной влажности, сечением 100х100 мм. Нижняя часть столба покрыта битумной мастикой с последующим бетонированием. |
| Каркас песочницы | В кол-ве 1 шт. Каркас изготовлен из деревянной доски в кол-ве 8шт естественной влажности толщиной 40мм. Каркас укрыт укрывной доской толщиной 22мм. |
| Крышка складная | В кол-ве 2шт., выполнена из деревянной доски в кол-ве 6 шт. естественной влажности толщиной 40мм. |
| Материалы | Деревянный брус и деревянная доска выполнены из сосновой древесины естественной влажности, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях антисептиком «Акватекс», саморезы по дереву. ГОСТ Р 52169-2012 |