|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Песочница «Теремок»****ПД-08****C:\Users\гриня\Desktop\картинки уютный дворик\картинки уютный дворик\ДЕРЕВО\ПЕСОЧНИЦЫ\8\pesochnitsa_8 Копировать.jpg** | **шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 2600 |
| Длина (мм) |  3000 |
| Ширина (мм) | 2000 |
| **Применяемые материалы**  |
| Столбы | В кол-ве 4 шт. выполнены из деревянного бруса естественной влажности, сечением 100х100 мм. Нижняя часть столба обработана битумной мастикой с последующим бетонированием.  |
| Четырехскатная крыша  | В количестве 1 шт. Крыша изготовлена из четырех листов ОСБ. Листы покрыты гибкой черепицей.  |
| Дополнительные опорные столбы скатов крыши  |  В кол-ве 8шт., выполнены из деревянного бруса естественной влажности, сечением 100х100 мм. |
| Каркас песочницы  | В кол-ве 1 шт., выполнен из деревянной доски в кол-ве 8шт. доска естественной влажности толщиной 40мм. Каркас укрыт укрывной доской толщиной 22мм. |
| Материалы | Деревянный брус и деревянная доска выполнены из сосновой древесины естественной влажности, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях антисептиком «Акватекс», саморезы по дереву. ГОСТ Р 52169-2012 |