|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Песочница** **«Пирамида»****ПД-10**C:\Users\User\Desktop\картинки уютный дворик\ДЕРЕВО\ПЕСОЧНИЦЫ\10\pesochnitsa_10.jpg | **шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 2700 |
| Длина (мм) | 3000 |
| Ширина (мм) | 3000 |
| **Применяемые материалы**  |
| Опорный столб | В кол-ве 4шт., выполнены из древесины сосны естественной влажности 100\*100мм., с покрытием антисептиком «Акватекс». Нижняя часть столба покрыта битумной мастикой с последующим бетонированием. |
| Четырехскатная крыша | В кол-ве 1 шт., выполнена из четырех листов ОСБ с покрытием гибкой черепицей "Шинглас" |
| Столбы песочницы | В кол-ве 4шт., выполнены из древесины сосны естественной влажности 150\*150мм. с декоративной резьбой по дереву, с покрытием антисептиком «Акватекс». |
| Каркас песочницы  | В кол-ве 1 шт., выполнен из деревянной доски естественной влажности толщиной 40мм. в количестве 8 шт. Каркас укрыт укрывной доской толщиной 22мм. Каркас имеет накладки с декоративной резьбой. |
| Сиденье | В кол-ве 4шт., выполнено из древесины сосны естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс».  |
| Опорный столб сиденья | В кол-ве 4шт., выполнены из древесины сосны естественной влажности 100\*100мм., с покрытием антисептиком «Акватекс». |
| Материалы | Деревянный брус и доска выполнена из сосновой древесины естественной влажности, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрыты в заводских условиях антисептиком «Акватекс», гибкая черепица «Шинглас», саморезы по дереву. ГОСТ Р 52169-2012 |