|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Песочница «Изба»**  **ПД-12**  **C:\Users\гриня\Downloads\песочница изба Копировать.jpg** | **шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 1600 |
| Длина (мм) | 1800 |
| Ширина (мм) | 1800 |
| **Применяемые материалы** | |
| Декоративные фанерные элементы | водостойкая фанера марки ФСФ сорт 2/2 толщиной 15 мм. все углы фанеры закругленными, радиус 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012. |
| Столбы | В кол-ве 6 шт., выполнены из деревянного бруса естественной влажности, сечением 100х100 мм. Нижняя часть столба покрыта битумной мастикой с последующим бетонированием |
| Стенка с входом | В количестве 1 шт., выполнена из деревянной доски естественной влажности. Вход отделан декоративными накладками из деревянной доски. |
| Счеты | В кол-ве 4 шт. выполнены из металлической трубы диаметром 27мм с покраской термопластичной краской и толщиной стенки 2.7мм и 6 деревянных бубликов выполненных из деревянной доски естественной влажности. |
| Каркас песочницы | В кол-ве 1 шт. Каркас изготовлен из деревянной доски в кол-ве 6шт естественной влажности толщиной 40мм. Каркас укрыт укрывной доской толщиной 22мм. |
| Материалы | Деревянный брус и деревянная доска выполнены из сосновой древесины естественной влажности, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях антисептиком «Акватекс». Влагостойкая фанера марки ФСФ сорт 2/2, все торцы фанеры закруглены, радиус 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной термопластичной порошковой краской, саморезы по дереву. ГОСТ Р 52169-2012 |