|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Песочница**  **«Русская печь»**  **ПД-13**  **F:\ПЕСОЧНИЦА РУССКАЯ ПЕЧЬ\ПЕСОЧНИЦА РУССКАЯ ПЕЧЬКА Копировать.jpg** | **шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 1800 |
| Длина (мм) | 1850 |
| Ширина (мм) | 1850 |
| **Применяемые материалы** | |
| Столбы | В кол-ве 4 шт., выполнен из деревянного бруса 100\*100мм, нижняя часть столба покрыта битумной мастикой с последующим бетонированием. |
| Скамья | В количестве 2шт. выполнены из доски естественной влажности толщиной 40мм. |
| Боковая стека | В количестве 2 шт., выполнена из деревянной доски естественной влажности с покрытием антисептиком "Акватекс" |
| Каркас песочницы | В количестве 1шт. выполнены из доски естественной влажности толщиной 40мм в количестве 8шт. |
| Полукруглый столик | В кол-ве 2шт., выполнены из деревянной доски естественной влажности с покрытием антисептиком "Акватекс" |
| Декоративный элемент "Кошка" | В кол-ве 2шт., выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 12-15мм с покраской акриловой краской |
| Материалы | Деревянный брус и доска выполнены из сосновой древесины естественной влажности , тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях и прокрыты антисептиком "Акватекс", фанера покрыта акриловой краской., саморезы по дереву. ГОСТ Р 52169-2012 |