|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Песочница №15**  **ПД-15**  C:\Users\User\Desktop\ФОТО НА САЙТ\7\Песочница №15 (ПД-15) Копировать.jpg | **шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 2000 |
| Длина (мм) | 2000 |
| Ширина (мм) | 2000 |
| **Применяемые материалы** | |
| Столбы | В кол-ве 6 шт., выполнены из деревянного бруса естественной влажности, сечением 100х100 мм. с канавкой по середине. Нижняя часть столба покрыта битумной мастикой с последующим бетонированием. |
| Крыша шестискатная | В кол-ве 1шт., выполнена из доски естественной влажности и шести листов ОСБ с покрытием гибкой черепицей «Шинглас» |
| Песочная коробка | В кол-ве 1 шт. Коробка изготовлена из деревянной доски в кол-ве 12шт естественной влажности толщиной 40мм. Каркас укрыт укрывной доской в кол-ве 6шт. толщиной 22мм. |
| Материалы | Деревянный брус и деревянная доска выполнены из сосновой древесины естественной влажности, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях антисептиком «Акватекс», гибкая черепица «Шинглас», саморезы по дереву. ГОСТ Р 52169-2012 |