|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Песочница №20**  **ПД-20**  C:\Users\User\Desktop\Элементы Фанера и дерево\ДЕРЕВО\ПЕСОЧНИЦЫ\20\№ 20 (1).jpg | **шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 1400 |
| Длина (мм) | 1400 |
| Ширина (мм) | 1400 |
| **Применяемые материалы** | |
| Столбы песочницы | В кол-ве 4шт., выполнены из древесины сосны естественной влажности 100\*100 мм. с покрытием антисептиком «Акватекс». Нижняя часть столба покрыта битумной мастикой с последующим бетонированием. |
| Песочная коробка | В кол-ве 1 шт., размером 1400\*1400 мм., выполнена из деревянной доски сосновых пород в кол-ве 8шт. с покрытием антисептиком «Акватекс» |
| Крышки песочницы | В кол-ве 2шт., выполнены из доски сосновых пород естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс». Крышки крепятся к песочной коробке с помощью металлической петли в кол-ве 4шт. |
| Ручки | В кол-ве 2шт., выполнены из металлической трубы диаметром 27мм, с покраской термопластичной порошковой краской. |
| Столб Грибка | В кол-ве 1шт., выполнен из металлической трубы с покраской термопластичной порошковой краской. |
| Крыша четырехскатная | В кол-ве 1шт., выполнена из влагостойкой фанеры 15 мм с покрытием антисептиком «Акватекс» |
| Материалы | Деревянный брус и доска выполнены из сосновой древесины естественной влажности, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрыты в заводских условиях антисептиком «Акватекс», металл покрыт термопластичной порошковой краской, саморезы по дереву, заглушки пластиковые цветные. ГОСТ Р 52169-2012 |