|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | | **Описание, значение** |
| **1.** | **Песочница № 2**  **ПС-02**  C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\Песочница коробка.jpg | **Шт.** | **1** |  | |  |
| Высота (мм) | | 320 |
| Длина (мм) | | 2000 |
| Ширина (мм) | | 2000 |
| **Применяемые материалы** | | |
| Столбы | В кол-ве 4 шт., выполнены из клееного деревянного бруса, сечением 100х100 мм и имеющими скругленный профиль с канавкой посередине.  Снизу столбы заканчивается металлической закладной деталью, которая бетонируются в землю. | |
| Песочная коробка | В кол-ве 1шт, выполнена из деревянного бруса толщиной 400 мм в количестве 8шт., с покраской двух компонентной краской. | |
| Накрывочный брус | В кол-ве 4 шт., выполнены из деревянного бруса толщиной 400 мм. с покраской профессиональной двух компонентной краской. | |
| Материалы | Клееный деревянный брус выполнен из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифован со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональной двух компонентной краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ 52301-2013 | |