|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Песочница № 5****ПС-05**C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\песочница караблик.jpg | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 3010 |
| Длина (мм) | 3200 |
| Ширина (мм) | 1340 |
| **Применяемые материалы** |
| Столбы | В кол-ве 8 шт., выполнены из клееного деревянного бруса, сечением 100х100 мм и имеющими скругленный профиль с канавкой посередине.Снизу столбы заканчивается металлической закладной деталью, которая бетонируются в землю. |
| Ограждения | В кол-ве 3шт, выполнены из ламинированной влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18мм., с декоративными накладками в виде рыбок и иллюминатора. |
| Крыша | В кол-ве 1шт, выполнена из ламинированной влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18мм. Крепление скатов крыши с фронтоном осуществляется при помощи оцинкованного уголка 50х50х35мм.  |
| Бортовые ограждения песочницы  | В кол-ве 4шт., выполнены из ламинированной влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18мм |
| Сиденье | В кол-ве 3 шт., выполнено из ламинированной влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18мм. |
| Парус, флаг | В кол-ве 2 шт., выполнены из ламинированной влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18мм. |
| Материалы | Клееный деревянный брус выполнен из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентной краской. Влагостойкая ламинированная фанера марки ФСФ, все углы фанеры закругленными, радиус 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 Детали из фанеры имеют полиакрилатное покрытие, специально предназначено для применения на детских площадках, стойко к сложным погодным условиям, истиранию, устойчиво к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен термопластичной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы.ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ 52301-2013 |