|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | | **Описание, значение** |
| **1.** | **Песочница № 10**  **ПС-10**  C:\Users\Наталья\Desktop\ФАНЕРА\ПЕСОЧНИЦЫ\10\pesochnitsa_10.jpg | **Шт.** | **1** |  | |  |
| Высота (мм) | | 320 |
| Длина (мм) | | 1500 |
| Ширина (мм) | | 1500 |
| **Применяемые материалы** | | |
| Брус | В кол-ве 18 шт., выполнены из клееного деревянного бруса, сечением 100х100\*500 мм и имеющими скругленный профиль с канавкой посередине. | |
| Сиденье | В кол-ве 6шт., выполнено из водостойкая фанера марки ФСФ толщиной 18мм., все углы фанеры закругленными, радиус 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 | |
| Материалы | Клееный деревянный брус выполнен из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентной краской. Влагостойкая ламинированная фанера марки ФСФ, все углы фанеры закругленными, радиус 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 Детали из фанеры имеют полиакрилатное покрытие, специально предназначено для применения на детских площадках, стойко к сложным погодным условиям, истиранию, устойчиво к воздействию ультрафиолета и влаги. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ 52301-2013 | |