|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Песочница №13**  **ПС-13**  **F:\песочница с круглыми столами\песочница Копировать.jpg** | **шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 450 |
| Длина (мм) | 1600 |
| Ширина (мм) | 1600 |
| **Применяемые материалы** | |
| Столбы | В кол-ве 4 шт., выполнены из клееного деревянного бруса, сечением 100х100 мм и имеющими скругленный профиль с канавкой посередине.  Снизу столбы заканчивается металлической закладной деталью, которая бетонируются в землю. |
| Песочная коробка | В кол-ве 1шт, выполнена из деревянного бруса толщиной 400 мм в количестве 8шт., с покраской двух компонентной краской. |
| Укрывной элемент песочницы | В количестве 4шт. Выполнены из ламинированной влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт 2/2 и толщиной 18мм. |
| Декоративные фанерные элементы «столик» | В кол-ве 4шт. Выполнены из ламинированной влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт 2/2 и толщиной 18мм. |
| Материалы | Клееный деревянный брус выполнен из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифован со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональной двух компонентной краской. Влагостойкая ламинированная фанера марки ФСФ, все углы фанеры закругленными, радиус 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 Детали из фанеры имеют полиакрилатное покрытие, специально предназначено для применения на детских площадках, стойко к сложным погодным условиям, истиранию, устойчиво к воздействию ультрафиолета и влаги. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ 52301-2013 |