|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | | **Описание, значение** |
| **1.** | **Песочница № 14**  **ПС-14**  C:\Users\User\Desktop\ФОТО НА САЙТ\7\ПЕСОЧНЫЙ СТОЛ 1\СТОЛ 1 Копировать.jpg | **Шт.** | **1** |  | |  |
| Высота (мм) | | 1200 |
| Длина (мм) | | 650 |
| Ширина (мм) | | 650 |
| **Применяемые материалы** | | |
|  |  | |
| Основание стола (елочка) | В кол-ве 1шт., выполнено из водостойкая фанера марки ФСФ толщиной 18мм., все углы фанеры закругленными, радиус 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 | |
| Столик | В кол-ве 3шт., выполнено из водостойкая фанера марки ФСФ толщиной 18мм., все углы фанеры закругленными, радиус 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 | |
| Материалы | Влагостойкая ламинированная фанера марки ФСФ, все углы фанеры закругленными, радиус 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 Детали из фанеры имеют полиакрилатное покрытие, специально предназначено для применения на детских площадках, стойко к сложным погодным условиям, истиранию, устойчиво к воздействию ультрафиолета и влаги. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ 52301-2013 | |