|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | | **Описание, значение** |
| **1.** | **Песочница № 16**  **ПС-16**  C:\Users\User\Desktop\Элементы Фанера и дерево\ФАНЕРА\ПЕСОЧНИЦЫ\16\Песочница №16 (ПС-16).jpg | **Шт.** | **1** |  | |  |
| Высота (мм) | | 1600 |
| Длина (мм) | | 2200 |
| Ширина (мм) | | 2100 |
| **Применяемые материалы** | | |
| Столбы | В кол-ве 10 шт., выполнены из клееного деревянного бруса, сечением 100х100 мм и имеющими скругленный профиль с канавкой посередине.  Снизу столбы заканчивается металлической закладной деталью, которая бетонируются в землю. | |
| Боковые ограждения с окошком | В кол-ве 2шт, выполнены из ламинированной влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18мм. | |
| Двухскатная крыша | В кол-ве 1шт, выполнена из ламинированной влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18мм. Крепление скатов крыши с фронтоном осуществляется при помощи оцинкованного уголка 50х50х35мм. | |
| Песочная коробка | В кол-ве 1шт, выполнена из деревянного бруса толщиной 400 мм в количестве 8шт., с покраской антисептиком «Акватекс». | |
| Сиденье с ребром жесткости по середине | В кол-ве 1 шт., выполнено из ламинированной влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18мм., с ребром жесткости по середине. | |
| Декоративные элементы (столики) | В кол-ве 2 шт., выполнен из ламинированной влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18мм. Все углы фанеры закруглены, радиус 20мм, ГОСТР 52169-2012. | |
| Крышки | В кол-ве 2шт., выполнены из водостойкая фанера марки ФСФ толщиной 18мм. все углы фанеры закруглены, радиус 20мм, ГОСТР 52169-2012. | |
| Ручки | В кол-ве 2шт., выполнены из металлической трубы диаметром 27мм, с покраской термопластичной порошковой краской. | |
| Материалы | Клееный деревянный брус выполнен из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентной краской. Влагостойкая ламинированная фанера марки ФСФ, Детали из фанеры имеют полиакрилатное покрытие, специально предназначено для применения на детских площадках, стойко к сложным погодным условиям, истиранию, устойчиво к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен термопластичной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ 52301-2013 | |