|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | | **Описание, значение** |
| **1.** | **Песочница № 26**  **ПС-26**  C:\Users\User\Desktop\Элементы Фанера и дерево\ФАНЕРА И МЕТАЛЛ\ПЕСОЧНИЦЫ\26\№26, 1550-155-2300.(1)ЦЕНА=24 800.jpg | **Шт.** | **1** |  | |  |
| Высота (мм) | | 2300 |
| Длина (мм) | | 1500 |
| Ширина (мм) | | 1500 |
| **Применяемые материалы** | | |
| Столбы | В кол-ве 4 шт., выполнены из клееного деревянного бруса, сечением 100х100 мм и имеющими скругленный профиль с канавкой посередине.  Снизу столбы заканчивается металлической закладной деталью, которая бетонируются в землю. | |
| Песочная коробка | В кол-ве 1шт, выполнена из деревянного бруса толщиной 400 мм в количестве 8шт., с покраской профессиональной двух компонентной краской. | |
| Уголки | В кол-ве 4шт, выполнены из водостойкая фанера марки ФСФ толщиной 18мм. все углы фанеры закруглены, радиус 20мм, ГОСТР 52169-2012. | |
| Теневой навес | В кол-ве 1 шт. Теневой навес состоит из навеса и металлического столба. Столб изготовлен из трубы диметром 42мм и толщенной стенки 3.5мм. Навес изготовлен из металлического каркаса и фанерных накладок. Каркас изготовлен из металлической профильной трубы 20х20мм. Фанерные накладки в кол-ве 4шт. из водостойкая фанера сорт 1/2 марки ФСФ толщиной 18мм. все углы фанеры закруглены, радиус 20мм,ГОСТР 52169-2012. Теневой навес снизу имеет столик в кол-ве 1шт. Столик изготовлен из водостойкая фанера сорт 1/2 марки ФСФ толщиной 18мм. все углы фанеры закруглены, радиус 20мм, ГОСТР 52169-2012 | |
| Крышки | В кол-ве 2шт., выполнены из водостойкая фанера марки ФСФ толщиной 18мм. все углы фанеры закруглены, радиус 20мм, ГОСТР 52169-2012. | |
| Ручки | В кол-ве 2шт., выполнены из металлической трубы диаметром 27мм, с покраской термопластичной порошковой краской. | |
| Материалы | Клееный деревянный брус выполнен из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентной краской. Влагостойкая ламинированная фанера марки ФСФ, все углы фанеры закругленными, радиус 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 Детали из фанеры имеют полиакрилатное покрытие, специально предназначено для применения на детских площадках, стойко к сложным погодным условиям, истиранию, устойчиво к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен термопластичной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы.  ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ 52301-2013 | |