|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Скамья №7****СК-07**C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\Скамейка.jpg | **шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 500 |
| Длина (мм) | 1500 |
| Ширина (мм) | 400 |
| **Применяемые материалы**  |
| Каркас скамьи  | В кол-ве 1шт. выполнен из металлической трубы сечением 32 мм. и толщиной стенки 3,5мм. с покраской термопластичной порошковой краской ГОСТ Р 52169-2012. |
| Сиденье  | В кол-ве 1 шт. выполнен из деревянного бруса, сечением 40х90 мм. в кол-ве 4шт.с покраской двух компонентными красками. |
| Материалы | Деревянный брус выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками. Металл покрашен термопластичной порошковой краской. Все метизы оцинкованы. |