|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1** |  **Скамья № 8****СК-08****F:\СКАМЬЯ\СКАМЬЯ Копировать.jpg** | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 850 |
| Длина (мм) | 2000 |
| Ширина (мм) | 500 |
| Высота сиденья (мм) |  400 |
| **Применяемые материалы** |
| Каркас | В кол-ве 1шт. выполнен из металлической трубы сечением 32 мм. и толщиной стенки 3,5мм. с покраской термопластичной порошковой краской.  |
| Сиденье | В кол-ве 1 шт. выполнено из деревянного бруса в кол-ве 4шт, размером 40х90 мм.с покраской профессиональными двух компонентными красками. |
| Спинка | В кол-ве 1 шт. выполнено из деревянного бруса в кол-ве 3 шт., размером 40х90 мм.с покраской профессиональными двух компонентными красками. |
| Материалы | Деревянный брус выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифован со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками. Металл покрашен термопластичной порошковой краской. Все метизы оцинкованы.ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2013 |