|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1** | **Скамья №23**  **СК-23**  C:\Users\User\Desktop\Элементы Фанера и дерево\ФАНЕРА И МЕТАЛЛ\СКАМЕЙКИ\23\репка Копировать.jpg (1).jpg | **Шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 800 |
| Длина (мм) | 1200 |
| Ширина (мм) | 500 |
| Высота сиденья (мм) | 400 |
| **Применяемые материалы** | |
| Каркас | В кол-ве 1шт. выполнен из металлической профильной трубы 50х25мм и толщиной стенки 1.5мм. |
| Сиденье | В кол-ве 1 шт. выполнено из деревянного бруса в кол-ве 4шт, размером 40х90 мм.с покраской профессиональными двух компонентными красками. |
| Спинка | В кол-ве 1шт. Спинка изготовлена из ламинированной фанеры марки ФСФ сорт 2/2 толщиной 18 мм., с декоративной детской наклейкой в виде сказки «Репка». |
| Материалы | Влагостойкая ламинированная фанера марки ФСФ сорт 2/2, все торцы фанеры закругленные, радиус 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 Детали из фанеры имеют полиакрилатное покрытие, специально предназначено для применения на детских площадках, стойко к сложным погодным условиям, истиранию, устойчиво к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен термопластичной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |