|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Скамья № 24****СК-24**C:\Users\User\Desktop\Элементы Фанера и дерево\ФАНЕРА И МЕТАЛЛ\СКАМЕЙКИ\24\1500-1200-600  (1).Ц=11 600.jpg | **шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 600 |
| Длина (мм) | 1500 |
| Ширина (мм) | 1200 |
| **Применяемые материалы**  |
| Каркас скамьи  | В кол-ве 1шт., изготовлен из металлической трубы диаметром 27мм. с покраской термопластичной порошковой краской. ГОСТ Р 52301-2013 |
| Столешница | В кол-ве 1шт., изготовлена из ламинированной фанеры марки ФОФ сорт 2/2 толщиной 18 мм. Все углы фанеры закругленные, радиус 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012. |
| Сиденье  | В кол-ве 2шт., изготовлено из ламинированной фанеры марки ФОФ сорт 2/2 толщиной 18 мм. Все углы фанеры закругленные, радиус 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012. |
| Закладная для бетонирования  | В кол-ве 4 шт. изготовлены из листовой стали толщиной 2мм и металлического уголка 30х30мм толщиной стенки 2мм, закладная заканчиваться монтажным фланцем, выполненным из стали толщиной 2мм, которые бетонируются в землю. |
| Материалы | Влагостойкая ламинированная фанера марки ФОФ сорт 2/2, все торцы фанеры закругленные, радиус 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 Детали из фанеры имеют полиакрилатное покрытие, специально предназначено для применения на детских площадках, стойко к сложным погодным условиям, истиранию, устойчиво к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен термопластичной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |