|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Скамья №27****СК-27****C:\Users\User\Desktop\Элементы Фанера и дерево\ФАНЕРА И МЕТАЛЛ\СКАМЕЙКИ\27\СКАМЬЯ №27(1).jpg** | **шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 600 |
| Длина (мм) | 1200 |
| Ширина (мм) | 1200 |
| **Применяемые материалы**  |
| Столбы | В кол-ве 4 шт., выполнены из клееного деревянного бруса, сечением 100х100 мм и имеющими скругленный профиль с канавкой посередине. Снизу столбы заканчиваются металлической закладной, изготовленной из металлического уголка 30х30мм толщиной стенки 3мм. Закладная заканчивается прямоугольным фланцем, выполненным из стали толщиной 2мм, которые бетонируются в землю. |
| Столешница | В кол-ве 1шт. Столик изготовлен из ламинированной фанеры марки ФОФ сорт 2/2 толщиной 18 мм. с наклейкой в виде шахматной доски. Все углы фанеры закругленные, радиус 20мм,ГОСТ Р 52169-2012.Столик крепится с каркасам скамьи при помощи оцинкованного уголка 50х50х35мм. |
| Сиденье  | В кол-ве 2шт. Сиденье изготовлены из ламинированной фанеры марки ФОФ сорт 2/2 толщиной 18 мм. Все углы фанеры закругленные, радиус 20мм,ГОСТ Р 52169-2012.Сиденье крепится с каркасам скамьи при помощи оцинкованного уголка 50х50х35мм. |
| Боковины скамьи | В кол-ве 2шт, выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 18мм с покраской полиуретановой краской ., с нанесением тематической наклейки. |
| Материалы | Влагостойкая ламинированная фанера марки ФОФ сорт 2/2, все торцы фанеры закругленные, радиус 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 Детали из фанеры имеют полиакрилатное покрытие, специально предназначено для применения на детских площадках, стойко к сложным погодным условиям, истиранию, устойчиво к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен термопластичной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |