|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
|  | **Скамья №4**  **СД-04**  **C:\Users\User\Desktop\картинки уютный дворик\ДЕРЕВО\СКАМЕЙКИ И СТОЛИКИ\4\skamia_4 Копировать.jpg** | **Шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 1700 |
| Длина (мм) | 1600 |
| Ширина (мм) | 900 |
| **Применяемые материалы** | |
| Столб | В количестве 6шт. выполнены из бруса естественной сушки с геометрической резьбой по дереву, сечением 150х150 мм., с покрытием антисептиком "Акватекс". Нижняя часть столба покрыта битумной мастикой с последующим бетонированием. |
| Сиденье | В кол-ве 2шт., выполнено из бруса естественной сушки толщиной 40мм. с покрытием антисептиком "Акватекс". |
| Спинка | В кол-ве 2шт. выполнена из доски естественной сушки, толщиной 40мм., с геометрической резьбой по дереву. |
| Двухскатная крыша | В кол-ве 1шт., состоит из двух скатов.  Скаты крыши выполнены из ОСБ толщиной 9 мм , с покрытием мягкой черепицей "Шинглас". |
| Материалы | Деревянный брус и доска естественной сушки тщательно отшлифованы со всех сторон и покрыты антисептиком «Акватекс»., скаты крыши покрыты мягкой черепицей "Шинглас", саморезы по дереву. ГОСТ Р 52169-2012 |