|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
|  | **Скамья №4****СД-04****C:\Users\User\Desktop\картинки уютный дворик\ДЕРЕВО\СКАМЕЙКИ И СТОЛИКИ\4\skamia_4 Копировать.jpg** | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 1700 |
| Длина (мм) | 1600 |
| Ширина (мм) | 900 |
| **Применяемые материалы** |
| Столб | В количестве 6шт. выполнены из бруса естественной сушки с геометрической резьбой по дереву, сечением 150х150 мм., с покрытием антисептиком "Акватекс". Нижняя часть столба покрыта битумной мастикой с последующим бетонированием. |
| Сиденье  | В кол-ве 2шт., выполнено из бруса естественной сушки толщиной 40мм. с покрытием антисептиком "Акватекс". |
| Спинка  | В кол-ве 2шт. выполнена из доски естественной сушки, толщиной 40мм., с геометрической резьбой по дереву.  |
| Двухскатная крыша | В кол-ве 1шт., состоит из двух скатов.Скаты крыши выполнены из ОСБ толщиной 9 мм , с покрытием мягкой черепицей "Шинглас". |
| Материалы | Деревянный брус и доска естественной сушки тщательно отшлифованы со всех сторон и покрыты антисептиком «Акватекс»., скаты крыши покрыты мягкой черепицей "Шинглас", саморезы по дереву. ГОСТ Р 52169-2012 |