|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
|  | **Скамья №6****СД-06****C:\Users\User\Desktop\картинки уютный дворик\ДЕРЕВО\СКАМЕЙКИ И СТОЛИКИ\6\skameyka_6.jpg** | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 800 |
| Длина (мм) | 1300 |
| Ширина (мм) | 1200 |
| **Применяемые материалы** |
| Столбы | в кол-ве 6шт. выполнены из бруса естественной сушки, сечением 150х150 мм., с геометрической резьбой по дереву, с последующим бетонированием. Нижняя часть столба покрыта битумной мастикой. |
| Столешница  | В кол-ве 1 шт., выполнена из доски естественной сушки толщиной 40мм., по бокам расположены декоративные накладки в кол-ве 2шт., из доски с геометрической резьбой. |
| Сиденье  | В кол-ве 2шт.,выполнено из бруса естественной сушки толщиной 40мм., по бокам расположены декоративные накладки в кол-ве 2шт., из доски с геометрической резьбой. |
| Материалы | Деревянный брус и доска естественной сушки тщательно отшлифованы со всех сторон и покрыты антисептиком «Акватекс», саморезы по дереву. ГОСТ Р 52169-2012. |