|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **«Хозяин горы»**  **СП-18**  C:\Users\User\Desktop\Элементы Фанера и дерево\ФАНЕРА И МЕТАЛЛ\ИГРОВОЕ И СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ\18\ХОЗЯИН ГОРЫ (2).jpg | **шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 1600,2300,3200 |
| Длина (мм) | 1300 |
| Ширина (мм) | 1300 |
| **Применяемые материалы** | |
| Стенка для лазания | В кол-ве 4шт., состоит из трех разноцветных щитов с прорезями для рук и ног, выполненных их ламинированной фанеры 18мм. с покраской двухкомпонентной полиуретановой краской |
| Столб | В кол-ве 4шт., выполнен из клееного деревянного бруса, сечением 100х100 мм и имеющими скругленный профиль с канавкой посередине.  Снизу столбы оканчиваться металлическим уголком 30х30мм. закладная заканчиваться монтажным прямоугольным фланцем, выполненным из стали толщиной 2мм, которые бетонируются в землю. |
| Декоративная деталь | В кол-ве 1шт., выполнена из металлической трубы диаметром 20мм. с покраской термопластичной порошковой краской. |
| Материалы | Клееный деревянный брус выполнен из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентной краской. Влагостойкая ламинированная фанера марки ФСФ, все углы фанеры закругленными, радиус 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 Детали из фанеры имеют полиакрилатное покрытие, специально предназначено для применения на детских площадках, стойко к сложным погодным условиям, истиранию, устойчиво к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен термопластичной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы.  ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ 52301-2013. |