|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Спортивный комплекс с альпинистской стенкой и лазом (СП-12)**C:\Users\User\Desktop\Элементы Фанера и дерево\ФАНЕРА И МЕТАЛЛ\ИГРОВОЕ И СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ\23\СПОРТ 2400-1200-1800 (7).jpg | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 1800 |
| Длина (мм) | 2400 |
| Ширина (мм) | 1200 |
| **Применяемые материалы** |
| Столбы | В кол-ве 8 шт., выполнены из клееного деревянного бруса, сечением 100х100 мм и имеющими скругленный профиль с канавкой посередине.  |
| Лаз -сетка | В кол-ве 1шт., выполнена из металлической трубы диаметром 32мм.. с покраской термопластичной порошковой краской. |
| Перекладины | В кол-ве 5шт., выполнены из металлической трубы диаметром 32мм., с покраской термопластичной порошковой краской |
| Альпинистская стенка | В кол-ве 1шт., выполнена из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 18мм. с прорезями для рук и ног с покраской полиуретановой краской |
| Лаз  | В кол-ве 2 шт., выполнен из влагостойкой ламинированной фанеры с круглым вырезом |
| Поручни | В кол-ве 3шт., выполнены из металлической трубы диаметром 20мм. с покраской термопластичной порошковой краской |
| Материалы | Клееный деревянный брус выполнен из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях. Металл покрашен термопластичной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы.ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ 52301-2013 |