|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | | **Описание, значение** |
| **1.** | **Тир «Сафари»**  **СП-19**  C:\Users\User\Desktop\Элементы Фанера и дерево\ФАНЕРА И МЕТАЛЛ\СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ\СП-19\ТИР САФАРИ 1400-100-1250.Ц=14300 (2).jpg | **Шт.** | **1** |  | |  |
| Высота (мм) | | 1250 |
| Длина (мм) | | 1400 |
| Ширина (мм) | | 100 |
| **Применяемые материалы** | | |
| Каркас | Состоит из:  - пяти 5 перекладин и 5 колец, выполненных из металлической трубы диаметром 27мм, с покраской термопластичной порошковой краской, с последующим бетонированием. | |
| Декоративный элемент | В кол-ве 5шт., выполнен из влагостойкой ламинированной фанеры 18мм, с декоративной наклейкой в виде «Животных» | |
| Материалы | Влагостойкая ламинированная фанера марки ФСФ, все углы фанеры закругленными, радиус 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 Детали из фанеры имеют полиакрилатное покрытие, специально предназначено для применения на детских площадках, стойко к сложным погодным условиям, истиранию, устойчиво к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен термопластичной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ 52301-2013. | |