|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Спортивный комплекс №24****(СП-24)****C:\Users\User\Desktop\Элементы Фанера и дерево\ФАНЕРА И МЕТАЛЛ\СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ\СП-24\СПЕРЕДИ 24 (3).jpg** | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 2300 |
| Длина (мм) | 2900 |
| Ширина (мм) | 3100 |
| **Применяемые материалы** |
| Столбы | В кол-ве 13шт.,выполнены из клееного деревянного бруса, сечением 100х100 мм и имеющими скругленный профиль с канавкой посередине. Сверху столбы заканчиваться заглушкой синего цвета.Снизу столбы заканчивается металлической закладной. Закладная изготовлена из металлического уголка 30х30мм толщиной стенки 3мм. Закладная заканчивается прямоугольным фланцем, выполненным из стали толщиной 2мм, которые бетонируются в землю.  |
| Вертикальный шест | В кол-ве 1шт., выполнен из металлической трубы диаметром 32мм. с покраской порошковой краской. |
| Шведская стенка | В кол-ве 1 шт, состоящая из двух вертикальных и 9-ми горизонтальных перекладин выполненных из металлической трубы 32мм., с покраской термопластичной порошковой краской. ГОСТ Р 52301-2013 |
| Металлические перекладины | В кол-ве 30шт., выполнены из металлической трубы диаметром 32мм., с покраской порошковой краской. |
| Зигзагообразный лаз | В кол-ве 1шт, выполнен из металлической трубы диаметром 32мм, с покраской термопластичной порошковой краской. ГОСТ Р 52301-2013 |
| Гимнастические кольца | В кол-ве 2шт, выполнены из металлической трубыдиаметром 27мм,сгибкой подвеской из короткозвенной цепи 6мм. |
| Декоративные накладки для жесткости конструкции | В кол-ве 6шт., выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 18мм с покраской полиуретановой краской. |
| Баскетбольный щит с кольцом | В кол-ве 1шт., выполнен из влагостойкойламинированной фанеры марки ФСФ толщиной18мм., металлической трубы диаметром 27мм. спокраской термопластичной порошковой краской. |
| Скамья для пресса | В кол-ве 1шт., выполнена из ламинированной фанеры с покраской полиуретановой краской. |
| Поручни | В кол-ве 6шт., выполнены из металлической трубы диаметром 27мм. с покраской порошковой краской. |
| Материалы | Клееный деревянный брус выполнены из сосновой древесины, подвергнут специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентной краской. Влагостойкая ламинированной фанерамарки ФСФ, все углы фанеры закругленными,радиус 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 Детали из фанеры имеют полиакрилатное покрытие, специально предназначено для применения на детских площадках, стойко к сложным погодным условиям, истиранию, устойчиво к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашентермопластичной порошковой краской. Заглушкипластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы.ГСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2013 |