|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1** | **Автобус (ТР-01)**C:\Users\Наталья\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\АВТОБУС.JPG | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 1600 |
| Длина (мм) | 2400 |
| Ширина (мм) | 1350 |
| **Применяемые материалы** |
| Боковые стенки автобуса | В кол-ве 5 шт., выполненных из ламинированной водостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18мм., с декоративными накладками из фанеры в виде животных. Все углы фанеры закруглены, радиус 20мм, ГОСТР 52169-2012. |
| Кабина автобуса | В кол-ве 1шт., состоит из 4 щитов выполненных из ламинированной водостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18мм |
| Каркас  | В кол-ве 1шт., выполнен из металлического профиля с покраской полиуретановой краской |
| Крыша  | В кол-ве 1шт.,выполнена из ламинированной водостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18мм., с боковыми декоративными накладками из фанеры 18мм. |
| Скамья  | В ко-ве 2шт., выполненных из ламинированной водостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18мм |
| Пол | В кол-ве 1шт, размером 1220х2400х60мм, изготовлен из фанеры 18мм., с покраской антисептиком «Акватекс» |
| Колеса | В ко-ве 4шт., выполненных из ламинированной водостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18мм |
| Руль  | В ко-ве 1шт., выполненных из ламинированной водостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18мм |
| Материалы |  Влагостойкая ламинированной фанера марки ФСФ, все углы фанеры закругленными, радиус 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 Детали из фанеры имеют полиакрилатное покрытие, специально предназначено для применения на детских площадках, стойко к сложным погодным условиям, истиранию, устойчиво к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен термопластичной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы.ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2013 |