|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Паровозик с горкой** **и лазом****ТР-09****Игровой комплекс № 20** | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 2700 |
| Длина (мм) | 6500 |
| Ширина (мм) | 1200 |
| Высота площадки (мм) | 900  |
| **Применяемые материалы** |
| Столбы | В кол-ве 10шт. клееного деревянного бруса, сечением 100х100 мм и имеющими скругленный профиль с канавкой посередине. Сверху столбы заканчиваются фанерной заглушкой синего цвета.Снизу столб заканчивается металлической закладной деталью изготовленной из металлического уголка 30х30х3мм и листовой стали 130х10х2мм, которые бетонируются в землю на 400мм. |
| Полы | В количестве 1 шт. пол выполнен из деревянных брусков 800х100х40мм и крепится к столбу мебельным болтом 150мм. |
| Горка Н-900мм. | В кол-ве 1шт. Каркас выполнен из профильной трубы сечением 50х25х2мм и утоплен в отфрезерованный паз фанерного борта по всей длине. Скат изготовлен из единого листа не ржавеющей стали, толщиной 1,2 мм, приваренным к каркасу горки. Борта горки выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт 2/2 толщиной 18мм и высотой 100мм.Боковые ограждения ската горки выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт 2/2 толщиной 18мм, высотой 700мм и оборудованы поручнем ограничителем на высоте 600мм. Поручень выполнен из металлической трубы диаметром 27мм и толщиной стенки 3.5мм с двумя штампованными ушками из стали 2 мм, под 4 мебельных болта. |
| Крыша | В кол-ве 1 шт. выполнен из ламинированной влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт 2/2 и толщиной 18мм. Скаты крыши выполнены из ламинированной фанеры толщиной 18 мм и скрепляются между собой на оцинкованные уголки 50х50х35мм не менее 20 шт.  |
| Вставки на боковые ограждения горки | В кол-ве 2шт. выполнен в виде бублика из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт 2/2 и толщиной 18мм. |
| Лаз барабан  | В кол-ве 1 шт. выполненные из влагостойкой ламинированной фанеры марки ФСФ сорт 2/2 и толщиной 18мм |
| Металлическая паутина (цельносварная)  | В кол-ве 2шт. Изготовлено из металлической трубы толщиной 27мм и толщиной стенки 3.5мм. |
| Перекладина (Руколаз)  | В кол-ве 7шт. Выполнен из металлической трубы толщиной 27мм и толщиной стенки 3.5мм. С двумя штампованными ушками из стали 2 мм, под 4 отверстия для крепления к деревянному брусу 100х100мм. |
| Боковой лаз на башню | В кол-ве 2шт. изготовлен из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт 2/2 и толщиной 18мм. И металлические перекладины в кол-ве 3шт. |
| Материалы | Клееный деревянный выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками. Влагостойкая фанера марки ФСФ сорт 2/2, все углы фанеры закругленными, радиус 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 Детали из фанеры имеют полиакрилатное покрытие, специально предназначено для применения на детских площадках, стойко к сложным погодным условиям, истиранию, устойчиво к воздействию ультрафиолета и влаги Металл покрашен термопластичной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2013 |