|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1** | **Карета с лошадью (ТР-12)**C:\Users\User\Desktop\Элементы Фанера и дерево\ФАНЕРА И МЕТАЛЛ\МАШИНКИ И ПАРОВОЗИКИ\13\КАРЕТА 1 Копировать.jpg | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 1320 |
| Длина (мм) | 3900 |
| Ширина (мм) | 800 |
| **Применяемые материалы** |
| Цельносварная конструкция «Лошадь с перекладинами» | В кол-ве 1шт., выполнена из металлической трубы диаметром 27мм с покраской термопластичной порошковой краской. |
| Цельносварная конструкция «Карета» | В кол-ве 1шт., выполнена из металлической трубы диаметром 27мм с покраской термопластичной порошковой краской. |
| Колеса | В кол-ве 4шт., выполнены из металлической трубы диаметром 27мм с покраской термопластичной порошковой краской. |
| Пол | В кол-ве 1шт., выполнен из противоскользящей фанеры толщиной 18мм. |
| Сиденье | В кол-ве 2шт., выполнены из влагостойкой ламинированной фанеры 18мм., с покраской полиуретановой краской. |
| Крыша | В кол-ве 1шт., выполнена из влагостойкой ламинированной фанеры 18мм., с покраской полиуретановой краской. |
| Корона | В кол-ве 1шт., выполнена из влагостойкой ламинированной фанеры 18мм., с покраской полиуретановой краской. |
| Фонарь  | В кол-ве 4шт., выполнен из влагостойкой ламинированной фанеры 18мм., с покраской полиуретановой краской. |
| Материалы |  Влагостойкая ламинированной фанера марки ФСФ, все углы фанеры закругленными, радиус 20мм. Детали из фанеры имеют полиакрилатное покрытие, специально предназначено для применения на детских площадках, стойко к сложным погодным условиям, истиранию, устойчиво к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен термопластичной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы.ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2013 |