|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1** | **Полиция** **(ТР-22)**C:\Users\User\Desktop\Элементы Фанера и дерево\ФАНЕРА И МЕТАЛЛ\МАШИНКИ И ПАРОВОЗИКИ\22\ПОЛИЦИЯ 2400-1220-1600 (2).jpg | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 1400 |
| Длина (мм) | 2400 |
| Ширина (мм) | 1220 |
| **Применяемые материалы** |
| Столбы | В кол-ве 8шт., выполнены из клееного деревянного бруса, сечением 100х100 мм и имеющими скругленный профиль с канавкой посередине.Снизу столбы заканчивается металлической закладной. Закладная изготовлена из металлического уголка 30х30мм толщиной стенки 3мм. Закладная заканчивается прямоугольным фланцем, выполненным из стали толщиной 2мм, которые бетонируются в землю. |
| Боковые стенки  | В кол-ве 2 шт., с двумя входами и двумя окошками выполнены из ламинированной водостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18мм., с декоративной наклейкой «Полиция». Все углы фанеры закруглены, радиус 20мм, ГОСТР 52169-2012. |
| Переднее ограждение | В кол-ве 1 шт., выполненно из ламинированной водостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18мм., с декоративной наклейкой «ДПС» и двумя фарами из фанеры. Все углы фанеры закруглены, радиус 20мм, ГОСТР 52169-2012. |
| Заднее ограждение  | В кол-ве 2шт., выполнено из ламинированной водостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18мм. |
| Крыша  | В кол-ве 1шт., выполнена из влагостойкой ламинированной фанеры 18 мм., с декоративной накладкой из фанеры в виде мигалки. |
| Скамья  | В кол-ве 2шт., выполнена из влагостойкой ламинированной фанеры 18 мм. |
| Пол | В кол-ве 1шт, выполнен из высушенной сосновой доски.  |
| Колеса | В ко-ве 4шт., выполненных из ламинированной водостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18мм. |
| Материалы |  Деревянная доска выполнена из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками. Влагостойкая ламинированной фанера марки ФСФ, все углы фанеры закругленными, радиус 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 Детали из фанеры имеют полиакрилатное покрытие, специально предназначено для применения на детских площадках, стойко к сложным погодным условиям, истиранию, устойчиво к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен термопластичной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. ГСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2013 |