|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1** | **Вертолет** **(ТР-24)**Вертолет | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 1250 |
| Длина (мм) | 2100 |
| Ширина (мм) | 900 |
| **Применяемые материалы** |
| Вертолет  | Состоит из корпуса – 1 шт., руль-2шт., выполненных из металлической трубы диаметром 27мм., пропеллер в кол-ве 2шт. выполнен из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 18мм с покраской полиуретановой краской. |
| Пол | В кол-ве 2шт., выполнен из выполнен из высушенной сосновой доски толщиной 140мм. |
| Сиденье | В кол-ве 2шт., выполнено из влагостойкой фанеры толщиной 18мм. с покраской двухкомпонентной полиуретановой краской. |
| Материалы | Деревянная доска выполнена из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях. Влагостойкая ламинированной фанера марки ФСФ, все углы фанеры закругленными, радиус 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 Детали из фанеры имеют полиакрилатное покрытие, специально предназначено для применения на детских площадках, стойко к сложным погодным условиям, истиранию, устойчиво к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен термопластичной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2013 |