|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1** | **Автомобиль 5**  **(ТР-26)**  **C:\Users\User\Desktop\Элементы Фанера и дерево\ФАНЕРА И МЕТАЛЛ\МАШИНКИ И ПАРОВОЗИКИ\26\тр-26)1).jpg** | **Шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 800 |
| Длина (мм) | 1800 |
| Ширина (мм) | 900 |
| **Применяемые материалы** | |
| Каркас | В кол-ве 1шт.. выполнен из металлической трубы диаметром 20мм с покраской порошковой краской |
| Сиденье | В кол-ве 2шт., выполнено из влагостойкой фанеры толщиной 18мм. с покраской двухкомпонентной полиуретановой краской. |
| Фары автомобиля | В кол-ве 2шт., выполнены из влагостойкой фанеры с покраской полиуретановой краской |
| Колеса | В кол-ве 5 шт., выполнены из влагостойкой фанеры 18мм. с декоративной наклейкой в виде колеса. |
| Руль | В кол-ве 1 шт., выполнен из металлической трубы диаметром 20мм с покраской порошковой краской. |
| Материалы | Влагостойкая ламинированной фанера марки ФСФ, все углы фанеры закругленными, радиус 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 Детали из фанеры имеют полиакрилатное покрытие, специально предназначено для применения на детских площадках, стойко к сложным погодным условиям, истиранию, устойчиво к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен термопластичной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2013 |