|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1** | **Камаз (ТР-27)**  **C:\Users\User\Desktop\Элементы Фанера и дерево\ФАНЕРА И МЕТАЛЛ\МАШИНКИ И ПАРОВОЗИКИ\27\КАМАЗ Копировать(1).jpg** | **Шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 1600 |
| Длина (мм) | 2500 |
| Ширина (мм) | 1300 |
| **Применяемые материалы** | |
|  |  |
| Кабина | В кол-ве 1шт., выполнена из влагостойкой фанеры 18мм с покраской полиуретановой краской |
| Кузов | В кол-ве 1шт., выполнена из влагостойкой фанеры 18мм с покраской полиуретановой краской |
| Столбы | В кол-ве 6шт., выполнены из клееного деревянного бруса, сечением 100х100 мм и имеющими скругленный профиль с канавкой посередине.  Снизу столбы заканчивается металлической закладной. Закладная изготовлена из металлического уголка 30х30мм толщиной стенки 3мм. Закладная заканчивается прямоугольным фланцем, выполненным из стали толщиной 2мм, которые бетонируются в землю. |
| Скамья | В ко-ве 1шт., выполненных из ламинированной водостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18мм с покраской полиуретановой краской |
| Пол | В кол-ве 1шт, выполнен из высушенной сосновой доски. Пол крепится к столбам из бруса на мебельные болты длиной 150мм. |
| Колеса | В ко-ве 6шт., выполненных из ламинированной водостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18мм. с декоративной наклейкой в виде колеса. |
| Руль | В ко-ве 1шт., выполненных из ламинированной  водостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18мм |
| Поручни | В кол-ве 6шт., выполнены из металлической трубы диаметром 20мм с покраской термопластичной краской |
| Материалы | Клееный деревянный брус и деревянная доска выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками. Влагостойкая ламинированной фанера марки ФСФ, все углы фанеры закругленными, радиус 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 Детали из фанеры имеют полиакрилатное покрытие, специально предназначено для применения на детских площадках, стойко к сложным погодным условиям, истиранию, устойчиво к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен термопластичной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. ГСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2013 |