|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование изделия.** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1** | **Спортивный тренажер «Маятниковый »****СТ-06****C:\Users\User\Desktop\тренажоры\уличный\спереди Копировать.jpg** | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Длина (мм).  | 900 |
| Ширина (мм). | 600 |
| Высота (мм). | 1200 |
| **Применяемые материалы** |
| Несущая стойка | Металлическая труба диаметром 42 мм с толщиной стенки 3.2 мм, на постаменте под бетонирование.  |
|  |  |  |  | Назначение | Тренажер представляет собой уличный тренажер, предназначенный для выполнения одного вида силовых упражнений. Тренажер размещается стационарно на спортивных площадках и в зонах отдыха.Занятия на тренажере способствуют:-укреплению мышц и суставов ног, спины и таза;-повышению выносливости;-укреплению дыхательной и сердечно-сосудистой систем;-интенсивному обогащению мышц кислородом за счет ускорения кровообращения; -общему физическому развитию. |
|  |  |  |  | Принцип действия | Тренажер рассчитан на тренировку одного человека и позволяет выполнять один тип силовых упражнений: мах ногами односторонний.Пользователь, выполняющий мах ногами односторонний, становится на подножку грудью к опоре и, взявшись за рукоятки, производит мах ногами в одну сторону. |
|  |  |  |  | Материалы | Влагостойкая фанера марки ФСФ сорт 2/2, все углы фанеры закруглены, радиус 20мм, ГОСТ Р 52169-2012. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |