|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование изделия.** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1** | **Спортивный тренажер «Гребля»**  **СТ-13**  **C:\Users\User\Desktop\ФОТО НА САЙТ\6\Все тренажеры\7 Копировать.jpg** | **Шт.** | **1** |  |  |
| Длина (мм). | 1000 |
| Ширина (мм). | 500 |
| Высота (мм). | 1000 |
| **Применяемые материалы** | |
| Несущая стойка | Металлическая труба диаметром 57мм с толщиной стенки 3.2 мм, на постаменте под бетонирование. |
|  |  |  |  | Назначение | Тренажер уличный однопозиционный, предназначен для тренировки и укрепления верхней части спины, грудных мышц, кистей рук.  - занятия на тренажере тренируют дыхание.  - способствует улучшению работы сердечнососудистой системы.  - ускорению кровообращения и обеспечивает интенсивное обогащение мышц кислородом.  - тренажер способствует комплексному развитию тела, помогает улучшить координацию движений. |
|  |  |  |  | Принцип действия | Тренажер рассчитан на тренировку одного человека. Пользователь в сидячем положении, упираясь ногами о подножки, держится за рукоятки и тянет их на себя, затем возвращает их в исходное положение. |
|  |  |  |  | Материалы | Влагостойкая фанера марки ФСФ сорт 2/2, все углы фанеры закруглены, радиус 20мм, ГОСТ Р 52169-2012. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |