|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование изделия.** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1** | **Спортивный тренажер «Пресс с упором»****СТ-14** | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Длина (мм).  | 1100 |
| Ширина (мм). | 750 |
| Высота (мм). | 1500 |
| **Применяемые материалы** |
| Несущая стойка | Металлическая труба диаметром 57мм с толщиной стенки 3.2 мм, на постаменте под бетонирование.  |
|  |  |  |  | Назначение | Тренажер уличный, предназначен для тренировки и укрепления пресса. Занятия на тренажере тренируют:- дыхание.-способствует улучшению работы сердечнососудистой системы.-ускорению кровообращения и обеспечивает интенсивное обогащение мышц кислородом. -тренажер способствует комплексному развитию тела, помогает улучшить координацию движений. |
|  |  |  |  | Принцип действия | Тренажер рассчитан на тренировку одного и двух человек. пользователь делает подъёмы ног, нагружая мышцы пресса, либо производит отжимания на руках, нагружая трицепсы рук и предплечья. |
|  |  |  |  | Материалы | Влагостойкая фанера марки ФСФ сорт 2/2, все углы фанеры закруглены, радиус 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 . Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |