|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование изделия.** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1** | **Спортивный тренажер «Жим на себя»****СТ-15** | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Длина (мм).  | 700 |
| Ширина (мм). | 650 |
| Высота (мм). | 1250 |
| **Применяемые материалы** |
| Несущая стойка | Металлическая труба диаметром 57мм с толщиной стенки 3.2 мм, на постаменте под бетонирование.  |
|  |  |  |  | Назначение | Тренажер представляет собой уличный тренажер, предназначенный для выполнения одного вида силовых упражнений. Тренажер размещается стационарно на спортивных площадках и в зонах отдыха.Занятия на тренажере способствуют:- укреплению мышц и суставов рук, спины и груди.-повышению выносливости.-укреплению дыхательной и сердечно-сосудистой систем.-интенсивному обогащению мышц кислородом за счет ускорения кровообращения.-общему физическому развитию. |
|  |  |  |  | Принцип действия | Тренажер рассчитан на тренировку одного человека и позволяет выполнять тип силового упражнения: жим к груди.Пользователь садится на сиденье спиной к опоре и, держась за рукоятки, тянет их от себя, затем возвращается в исходное положение. |
|  |  |  |  | Материалы | Влагостойкая фанера марки ФСФ сорт 2/2, все углы фанеры закруглены, радиус 20мм, ГОСТ Р 52169-2012. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |