|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование изделия.** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1** | **Воркаут**  **ВР-06**  C:\Users\User\Desktop\Элементы Фанера и дерево\ФАНЕРА И МЕТАЛЛ\Воркаут\6 (ВР-06)-26 200\6.jpg | **Шт.** | **1** |  |  |
| Длина (мм). | 3336 |
| Ширина (мм). | 850 |
| Высота (мм). | 1400 |
| Воркаут представляет собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для занятий спортом на свежем воздухе. C целью повышения качества и безопасности продукции, в документацию на изделие могут вноситься изменения (изображение, размеры, и т.п.). | |
|  |  |  |  | Комплектующие и материалы: | |
|  |  |  |  | Несущие стойки (столбы) | В количестве 6-ти шт, выполненных из металлической трубы диаметром 76мм с покраской термопластичной порошковой краской., с последующим бетонирование на глубину 500мм. Сверху столб заканчивается металлической заглушкой. ГОСТ Р 52169-2012 |
|  |  |  |  | Перекладина | В кол-ве 4-х шт, выполненных из металлической трубы 32мм., с покраской термопластичной порошковой краской. ГОСТ Р 52301-2013 |
|  |  |  |  | Хомуты | В кол-ве 8-ми шт, диаметром 116мм.  ГОСТ 28191-89 |
|  |  |  |  | Материалы | Металл покрыт термопластичной порошковой краской специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги.  ГОСТ Р 52301-2013 ГОСТ Р 55679-2013 |