|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование изделия.** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1** | **Воркаут**  **ВР-16**  C:\Users\User\Desktop\Воркаут\16 (ВР-16)-42 200\16.jpg | **Шт.** | **1** |  |  |
| Длина (мм). | 3336 |
| Ширина (мм). | 850 |
| Высота (мм). | 2600 |
| Воркаут представляет собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для занятий спортом на свежем воздухе. C целью повышения качества и безопасности продукции, в документацию на изделие могут вноситься изменения (изображение, размеры, и т.п.). | |
|  |  |  |  | Комплектующие и материалы: | |
|  |  |  |  | Несущие стойки (столбы) | В количестве 6 шт, выполненных из металлической трубы диаметром 76мм с покраской термопластичной порошковой краской., с последующим бетонирование на глубину 500мм. Сверху столб заканчивается металлической заглушкой. ГОСТ Р 52169-2012 |
|  |  |  |  | Шведская стенка | В кол-ве 1 шт, состоящая из двух вертикальных и 9-ти горизонтальных перекладин выполненных из металлической трубы 32мм., с покраской термопластичной порошковой краской. ГОСТ Р 52301-2013 |
|  |  |  |  | Перекладина | В кол-ве 5шт, выполненных из металлической трубы 32мм., с покраской термопластичной порошковой краской. ГОСТ Р 52301-2013 |
|  |  |  |  | Снаряд для пресса | В кол-ве 1шт, выполнены из влагостойкой фанеры 18мм и металлической трубы 27мм.с покраской термопластичной краской. |
|  |  |  |  | Хомуты | В кол-ве 14-ти шт., диаметром 116мм.  ГОСТ 28191-89 |
|  |  |  |  | Материалы | Влагостойкая фанера покрыта полиуретановой краской, металл покрыт термопластичной порошковой краской специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги.  ГОСТ Р 52301-2013 ГОСТ Р 55679-2013 |