|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Веранда №2** **«Африка»****ВР-02**C:\Users\User\Desktop\Элементы Фанера и дерево\ФАНЕРА И МЕТАЛЛ\ВЕРАНДЫ\1\У БАБУШКЕ В ДЕРЕВНЕ(1).jpg | **шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 2600 |
| Длина (мм) | 3600;3600; 4800;6000;6000 |
| Ширина (мм) | 2400;3600;3600;3600;4800  |
| Высота площадок (мм) | 150 |
| **Применяемые материалы**  |
| Столбы | В кол-ве 8шт. из металлического бруса, сечением 80х80 мм, толщиной 3мм. с покраской порошковой краской. |
| Крыша  | В кол-ве 1шт. крыша изготовлена из нескольких металлических листов профнастила. |
| Скамья  | В кол-ве 4 шт., шириной 250мм, выполнена из влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18мм. |
| Пол | В количестве 1 шт. Полсостоит из половой шпунтованной сухой доски. Доска пропитана антисептиком от влаги и гниения «Акватекс» цветом калужница. |
| Ограждение | В кол-ве 7 шт. Ограждение выполнено из влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18мм., с декоративной наклейкой в виде «Животных» |
| Материалы | Металлический брус покрашены в заводских условиях порошковой краской. Влагостойкая фанера марки ФСФ , все торцы фанеры закруглены, радиус 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной полиуретановой краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен термопластичной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы.ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2013 |